 充电器的调试和测试流程
   充电器的测试很复杂，首先必须对测试工具比较熟，其次就是测试报告的编写，大多数技术人员对报告的编写不熟悉，笔者在此一一做个解说，后面的介绍说明是在网上下载的，笔者认为此文讲得比较透彻，所以刊登出来供各位参考。
第1节 测试标准及流程

测试标准共分为12章节，在此不一一列出，需要的人士数可以参考我们的下载中心的规定，各节内容描述如下：

	   第一章       安全标准； 
	   第二章       静态工作特性测试 ；

	   第三章       瞬态性能测试 ；
	   第四章      环境条件测试 ；

	   第五章       可靠性测试 ；
	   第六章       电源干扰测试 ；

	   第七章       电 磁 兼 容 测 试 ；
	   第八章       保护电路测试  ；

	   第九章       开短路测试；
	   第十章        元件使用率测试 ；

	   第十一章    机械性能检查；
	   第十二章     设 计 验 证 。


为了方便大家确认此文件的价值，特开放第七章给初学者作参考，不便之处敬请谅解，谢谢！
第2节 测试报告的编写
测试报告的编写内容必须条理化，首先必须要有时间、地点、人物、环境、使用设备等等，其次才是测试内容，内容一定要真实，方法一定要正确，否则，测试的数据就会不准确。测试前必须熟悉测试标准及测试测试注意事项，同时要注意安全，另外，各位可以参考自身的条件作一些修订和删减。
                    充电器测试报告

充电器型号：                           基本电气参数：

            测试  人员：                           测试    时间：

            环境描述：

1．测试内容：

1．静态工作特性测试（测试方法参考测试标准，宽压机必须测试高低压，低压机和高压机只测试相应的电压即可）：

     使用仪器. 
⊙示波器  ⊙电子负载 ⊙功率表 ⊙交流电源⊙数字电压表

                            常温测试
	条件

参数
	低压
	高压

	
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载

	输出电压
	
	
	
	
	
	
	
	

	稳定度
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波噪声
	
	
	
	
	
	
	
	

	效率
	
	
	
	
	
	
	
	


                             低温测试

	条件

参数
	低压
	高压

	
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载

	输出电压
	
	
	
	
	
	
	
	

	稳定度
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波噪声
	
	
	
	
	
	
	
	

	效率
	
	
	
	
	
	
	
	


高温测试

	条件

参数
	低压
	高压

	
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载

	输出电压
	
	
	
	
	
	
	
	

	稳定度
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波噪声
	
	
	
	
	
	
	
	

	效率
	
	
	
	
	
	
	
	


2．瞬态性能测试（测试方法参考测试标准）：
     使用的仪器  ⊙数字存储示波器 ⊙浪涌电流测试仪 ⊙掉电测试仪 ⊙电子负载 

⊙数字万用表等
     1．浪涌电流测试（测试方法参考测试标准）
	组件
	额定﹕I^2T值
	合格(不合格

	保险丝
	
	

	输入整流二极管
	
	

	热敏电阻
	
	


2．开关机时输出电压过冲与欠冲测试

                                   常温测试
	输入电压
	负载配置
	开关机状态
	整机状态

	最大
	最大
	开机
	

	最大
	最小
	开机
	

	最小
	最大
	开机
	

	最小
	最小
	开机
	

	最小
	最大
	关机
	

	最小
	最小
	关机
	


低温测试
	输入电压
	负载配置
	开关机状态
	整机状态

	最大
	最大
	开机
	

	最大
	最小
	开机
	

	最小
	最大
	开机
	

	最小
	最小
	开机
	

	最小
	最大
	关机
	

	最小
	最小
	关机
	


高温测试
	输入电压
	负载配置
	开关机状态
	整机状态

	最大
	最大
	开机
	

	最大
	最小
	开机
	

	最小
	最大
	开机
	

	最小
	最小
	开机
	

	最小
	最大
	关机
	

	最小
	最小
	关机
	


3．电磁兼容测试（测试方法参考测试标准）：

   1．传导干扰测试：               （暂时不做）


   2．辐射干扰测试：               （暂时不做）

  
 3．静电放电测试：

      1．空气放电测试：


      2．接触放电测试：


   4．谐波电流测试


4．安全标准测试（测试方法参考测试标准）：

       使用仪表：

⊙DVM表⊙有效值表⊙高压仪⊙.电子负载⊙漏电测试仪⊙数字温度表⊙烤箱 

       1．高压测试：（Class 2 类电源）

      输入对输出：3600Vac（高压机），1800 Vac（低压机）

      漏电流=                 （小于10mA）

      

   2．绝缘测试：（用500V的兆欧绝缘表测量初﹑次级间的阻值）

      初级次级间的电阻：                （大于100兆欧）

3．漏电流测试：

         在正常高电压输入(120Vac或240Vac),最大负载情况下进行﹐连接测试电流表于输入端初级回路的火线或零线跟次级回路的0V电压和地端(若有的话)的漏电，漏电流=                 （小于 0.25 mA）


   4．特高电压测试：

      输入电压AC300V，满载测试：

      

输入电压AC300V，空载测试：


   5．充电器内可熔断电阻/保险丝的安全测试：

        将开关管DS或者CE短接，可熔断电阻/保险丝应立即熔断，其它元件功能应正常
   6．输出保护测试：

      将电压反馈元件开路，输出保护二极管应能立即短路

   7．过流保护测试：

      加大负载，使输出电流工作在120%状态，电压调整率应正常

      再加大负载，电压应能缓缓下降，最后关断 

   8．输入端的剩余电压：（适用于正常值高于0.1uF的X-Cap，如果小于此值，可以不测试此项）

      输入端电压下降的时间常数（输入端电压于关机1秒内必须低于输入交流值的一半）=               （小于1秒）﹔

  

 9．跌落测试：

   从1.2米高处跌落（自由落体，底下垫5mm木板）﹐总共六个方位。如果发现有以下症状﹐则为不及格。

1．塑料盒破裂; 
2．散热片夹脚位置错乱;
3．零件或螺丝松脱;

4．PCB板变形

 10. 震动测试

  使用能达到的最大加速度的正弦波扫描震动﹐频率范围10-500赫兹及三个方向﹐如果出现以下的症状﹐则为不及格。

1.塑料盒破裂；

2.散热片夹脚位置错乱；

3.零件或螺丝松脱；

4.锋利的边缘切进绝缘(例如﹐半导体与散热片间的绝缘﹐屏蔽之绝缘﹐变压器绝缘,或金属边缘切进内部导线等)。


11．空间及爬电距离检查

1．检查电路底版上初级跟次级铜皮之间的最小爬电距离。
2．检查初级零件跟次级零件之间的最小空间距离或爬电距离。
3．检查电路底版上火线跟中线的最小爬电距离。

                                   

5．电源干扰测试（测试方法参考测试标准）：

使用仪器 
⊙掉电测试机架⊙400Hz铃声发生器 ⊙数字存储示波器e
1．掉电测试：

当交流输入电源（10个周期）掉电等于或大于1/2周期时﹐被测电源供应器是否能持续提供正常的输出电流和输出电压

   2．400Hz的振铃测试

   当交流输入电源受到400Hz振铃干扰时﹐被测电源供应器是否能持续提供正常的输出电流和输出电压

 5．可靠性测试（测试方法参考测试标准）

⊙有效值表⊙数字万用表⊙电流探头⊙电子负载⊙数字温度计⊙烤箱 

   1．关键元件使用率测试

	    元件

项目
	保险电阻

或电阻
	开关管


	限流电阻


	开关二极管


	调整管

（放大管）
	振荡电阻

/电容

	位置
	
	
	
	
	
	

	电压使用率
	
	
	
	
	
	

	电流使用率
	
	
	
	
	
	

	功率使用率
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


   2．电解电容寿命的检测（测试方法参考测试标准）：

      输入电容：

      输出电容：

   3．机械性能检查机测试（测试方法参考测试标准）：

     1．接插配套测试：           （至少连续50次测试，全合格才可通过此项测试）

     2．外观检查：

  6．老化测试：（带满负载老化24小时，冷却后再开机测试以下项目，与静态测试进行比较，找出其差异，测试方法参考测试标准，宽压机必须测试高低压，低压机和高压机只测试相应的电压即可）
	条件

参数
	低压
	高压

	
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载
	空载
	1/4负载
	1/2负载
	满载

	输出电压
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波
	
	
	
	
	
	
	
	

	纹波噪声
	
	
	
	
	
	
	
	

	效率
	
	
	
	
	
	
	
	


差异描述：

